|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinates | Source | Coordinates | Source |
| 1,79 | SENSOR A | 54,64 | SENSOR AO |
| 85,37 | SENSOR B | 99,6 | SENSOR AP |
| 42,33 | SENSOR C | 9,65 | SENSOR AQ |
| 74,86 | SENSOR D | 94,86 | SENSOR AR |
| 2,95 | SENSOR E | 64,8 | SENSOR AS |
| 41,60 | SENSOR F | 76,80 | SENSOR AT |
| 0,51 | SENSOR G | 34,63 | SENSOR AU |
| 66,19 | SENSOR H | 56,98 | SENSOR AV |
| 50,97 | SENSOR I | 32,47 | SENSOR AW |
| 96,85 | SENSOR J | 9,33 | SENSOR AX |
| 53,36 | SENSOR K | 34,32 | SENSOR AY |
| 80,8 | SENSOR L | 37,32 | SENSOR AZ |
| 18,88 | SENSOR M | 25,98 | SENSOR BA |
| 14,64 | SENSOR N | 9,81 | SENSOR BB |
| 75,17 | SENSOR O | 24,61 | SENSOR BC |
| 3,48 | SENSOR P | 56,87 | SENSOR BD |
| 88,95 | SENSOR Q | 66,51 | SENSOR BE |
| 0,53 | SENSOR R | 15,49 | SENSOR BF |
| 23,80 | SENSOR S | 30,69 | SENSOR BG |
| 86,61 | SENSOR T | 9,69 | SENSOR BH |
| 10,61 | SENSOR U | 72,56 | SENSOR BI |
| 80,90 | SENSOR V | 55,18 | SENSOR BJ |
| 6,34 | SENSOR W | 98,81 | SENSOR BK |
| 11,35 | SENSOR X | 35,31 | SENSOR BL |
| 25,4 | SENSOR Y | 49,59 | SINKNODE BQ |
| 74,85 | SENSOR Z | 18,25 | Agent BM |
| 21,16 | SENSOR AA | 79,25 | AgentBN |
| 47,3 | SENSOR AB | 80,74 | AgentBP |
| 2,18 | SENSOR AC | 17,75 | AgentBO |
| 29,4 | SENSOR AD |  |  |
| 36,70 | SENSOR AE |  |  |
| 83,44 | SENSOR AF |  |  |
| 30,69 | SENSOR AG |  |  |
| 67,49 | SENSOR AH |  |  |
| 55,65 | SENSOR AI |  |  |
| 70,19 | SENSOR AJ |  |  |
| 88,38 | SENSOR AK |  |  |
| 11,77 | SENSOR AL |  |  |
| 52,65 | SENSOR AM |  |  |
| 13,19 | SENSOR AN |  |  |